附件5：

NAS系统技术参数：

1、机器搭配不低于 AMD Ryzen V1500B 四核处理器，2.2 GHz；

2、机器标配不低于4G内存，最大可到32G内存；

3、主机自带不低于8个硬盘仓位，并可支持增加扩展柜方式，扩展硬盘仓位，可扩展至不低于18个硬盘仓位，支持硬盘热插拔；

4、支持High Availability；

5、支持网络协议：SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV；

6、支持SAN Manager：最大 iSCSI Target 数128个，最大LUN数256；

7、支持Snapshot Replication，单一共享文件夹最大支持之快照数量1024，系统快照数量上限65536；

8、提供集中化管理系统功能CMS (Central Management System)